# netstat

查看Linux中网络系统状态信息

## 补充说明

netstat命令 用来打印Linux中网络系统的状态信息，可让你得知整个Linux系统的网络情况。

### 语法

    netstat(选项)

### 选项

    -a或--all：显示所有连线中的Socket；
    -A<网络类型>或--<网络类型>：列出该网络类型连线中的相关地址；
    -c或--continuous：持续列出网络状态；
    -C或--cache：显示路由器配置的快取信息；
    -e或--extend：显示网络其他相关信息；
    -F或--fib：显示FIB；
    -g或--groups：显示多重广播功能群组组员名单；
    -h或--help：在线帮助；
    -i或--interfaces：显示网络界面信息表单；
    -l或--listening：显示监控中的服务器的Socket；
    -M或--masquerade：显示伪装的网络连线；
    -n或--numeric：直接使用ip地址，而不通过域名服务器；
    -N或--netlink或--symbolic：显示网络硬件外围设备的符号连接名称；
    -o或--timers：显示计时器；
    -p或--programs：显示正在使用Socket的程序识别码和程序名称；
    -r或--route：显示Routing Table；
    -s或--statistice：显示网络工作信息统计表；
    -t或--tcp：显示TCP传输协议的连线状况；
    -u或--udp：显示UDP传输协议的连线状况；
    -v或--verbose：显示指令执行过程；
    -V或--version：显示版本信息；
    -w或--raw：显示RAW传输协议的连线状况；
    -x或--unix：此参数的效果和指定"-A unix"参数相同；
    --ip或--inet：此参数的效果和指定"-A inet"参数相同。

### 实例

列出所有端口 (包括监听和未监听的)

    netstat -a     #列出所有端口
    netstat -at    #列出所有tcp端口
    netstat -au    #列出所有udp端口

列出所有处于监听状态的 Sockets

    netstat -l        #只显示监听端口
    netstat -lt       #只列出所有监听 tcp 端口
    netstat -lu       #只列出所有监听 udp 端口
    netstat -lx       #只列出所有监听 UNIX 端口

显示每个协议的统计信息

    netstat -s   显示所有端口的统计信息
    netstat -st   显示TCP端口的统计信息
    netstat -su   显示UDP端口的统计信息

    ​```shell

     **在netstat输出中显示 PID 和进程名称**

    ​```shell
    netstat -pt

`netstat -p`可以与其它开关一起使用，就可以添加“PID/进程名称”到netstat输出中，这样debugging的时候可以很方便的发现特定端口运行的程序。

在netstat输出中不显示主机，端口和用户名(host, port or user)

当你不想让主机，端口和用户名显示，使用`netstat -n`。将会使用数字代替那些名称。同样可以加速输出，因为不用进行比对查询。

    netstat -an

如果只是不想让这三个名称中的一个被显示，使用以下命令:

    netsat -a --numeric-ports
    netsat -a --numeric-hosts
    netsat -a --numeric-users

持续输出netstat信息

    netstat -c   #每隔一秒输出网络信息

显示系统不支持的地址族(Address Families)

    netstat --verbose

在输出的末尾，会有如下的信息：

    netstat: no support for `AF IPX' on this system.
    netstat: no support for `AF AX25' on this system.
    netstat: no support for `AF X25' on this system.
    netstat: no support for `AF NETROM' on this system.

显示核心路由信息

    netstat -r

使用`netstat -rn`显示数字格式，不查询主机名称。

找出程序运行的端口

并不是所有的进程都能找到，没有权限的会不显示，使用 root 权限查看所有的信息。

    netstat -ap | grep ssh

找出运行在指定端口的进程：

    netstat -an | grep ':80'

通过端口找进程ID

    netstat -anp|grep 8081 | grep LISTEN|awk '{printf $7}'|cut -d/ -f1

显示网络接口列表

    netstat -i

显示详细信息，像是ifconfig使用`netstat -ie`。

IP和TCP分析

查看连接某服务端口最多的的IP地址：

    netstat -ntu | grep :80 | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | awk '{++ip[$1]} END {for(i in ip) print ip[i],"\t",i}' | sort -nr

TCP各种状态列表：

    netstat -nt | grep -e 127.0.0.1 -e 0.0.0.0 -e ::: -v | awk '/^tcp/ {++state[$NF]} END {for(i in state) print i,"\t",state[i]}'

查看phpcgi进程数，如果接近预设值，说明不够用，需要增加：

    netstat -anpo | grep "php-cgi" | wc -l

## 扩展知识

### 网络连接状态详解

共有12中可能的状态，前面11种是按照TCP连接建立的三次握手和TCP连接断开的四次挥手过程来描述的：

1. LISTEN：首先服务端需要打开一个socket进行监听，状态为 LISTEN，侦听来自远方TCP端口的连接请求 ；

2. SYN_SENT：客户端通过应用程序调用connect进行active open，于是客户端tcp发送一个SYN以请求建立一个连接，之后状态置为 SYN_SENT，在发送连接请求后等待匹配的连接请求；

3. SYN_RECV：服务端应发出ACK确认客户端的 SYN，同时自己向客户端发送一个SYN，之后状态置为，在收到和发送一个连接请求后等待对连接请求的确认；

4. ESTABLISHED：代表一个打开的连接，双方可以进行或已经在数据交互了， 代表一个打开的连接，数据可以传送给用户；

5. FIN_WAIT1：主动关闭(active close)端应用程序调用close，于是其TCP发出FIN请求主动关闭连接，之后进入FIN_WAIT1状态， 等待远程TCP的连接中断请求，或先前的连接中断请求的确认；

6. CLOSE_WAIT：被动关闭(passive close)端TCP接到FIN后，就发出ACK以回应FIN请求(它的接收也作为文件结束符传递给上层应用程序)，并进入CLOSE_WAIT， 等待从本地用户发来的连接中断请求；

7. FIN_WAIT2：主动关闭端接到ACK后，就进入了 FIN-WAIT-2，从远程TCP等待连接中断请求；

8. LAST_ACK：被动关闭端一段时间后，接收到文件结束符的应用程 序将调用CLOSE关闭连接，这导致它的TCP也发送一个 FIN,等待对方的ACK.就进入了LAST-ACK，等待原来发向远程TCP的连接中断请求的确认；

9. TIME_WAIT:在主动关闭端接收到FIN后，TCP 就发送ACK包，并进入TIME-WAIT状态，等待足够的时间以确保远程TCP接收到连接中断请求的确认；

10. CLOSING: 比较少见，等待远程TCP对连接中断的确认；

11. CLOSED: 被动关闭端在接受到ACK包后，就进入了closed的状态，连接结束，没有任何连接状态；

12. UNKNOWN：未知的Socket状态；

常见标志位

- SYN: (同步序列编号,Synchronize Sequence Numbers)该标志仅在三次握手建立TCP连接时有效。表示一个新的TCP连接请求。

- ACK: (确认编号,Acknowledgement Number)是对TCP请求的确认标志,同时提示对端系统已经成功接收所有数据。

- FIN: (结束标志,FINish)用来结束一个TCP回话.但对应端口仍处于开放状态,准备接收后续数据。