# route

显示并设置Linux中静态路由表

## 补充说明

route命令 用来显示并设置Linux内核中的网络路由表，route命令设置的路由主要是静态路由。要实现两个不同的子网之间的通信，需要一台连接两个网络的路由器，或者同时位于两个网络的网关来实现。

在Linux系统中设置路由通常是为了解决以下问题：该Linux系统在一个局域网中，局域网中有一个网关，能够让机器访问Internet，那么就需要将这台机器的ip地址设置为Linux机器的默认路由。要注意的是，直接在命令行下执行route命令来添加路由，不会永久保存，当网卡重启或者机器重启之后，该路由就失效了；可以在`/etc/rc.local`中添加route命令来保证该路由设置永久有效。

### 语法

    route(选项)(参数)

### 选项

    -A：设置地址类型；
    -C：打印将Linux核心的路由缓存；
    -v：详细信息模式；
    -n：不执行DNS反向查找，直接显示数字形式的IP地址；
    -e：netstat格式显示路由表；
    -net：到一个网络的路由表；
    -host：到一个主机的路由表。

### 参数

    Add：增加指定的路由记录；
    Del：删除指定的路由记录；
    Target：目的网络或目的主机；
    gw：设置默认网关；
    mss：设置TCP的最大区块长度（MSS），单位MB；
    window：指定通过路由表的TCP连接的TCP窗口大小；
    dev：路由记录所表示的网络接口。

### 实例

显示当前路由：

    [root@localhost ~]# route
    Kernel IP routing table
    Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    112.124.12.0    *               255.255.252.0   U     0      0        0 eth1
    10.160.0.0      *               255.255.240.0   U     0      0        0 eth0
    192.168.0.0     10.160.15.247   255.255.0.0     UG    0      0        0 eth0
    172.16.0.0      10.160.15.247   255.240.0.0     UG    0      0        0 eth0
    10.0.0.0        10.160.15.247   255.0.0.0       UG    0      0        0 eth0
    default         112.124.15.247  0.0.0.0         UG    0      0        0 eth1

    [root@localhost ~]# route -n
    Kernel IP routing table
    Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    112.124.12.0    0.0.0.0         255.255.252.0   U     0      0        0 eth1
    10.160.0.0      0.0.0.0         255.255.240.0   U     0      0        0 eth0
    192.168.0.0     10.160.15.247   255.255.0.0     UG    0      0        0 eth0
    172.16.0.0      10.160.15.247   255.240.0.0     UG    0      0        0 eth0
    10.0.0.0        10.160.15.247   255.0.0.0       UG    0      0        0 eth0
    0.0.0.0         112.124.15.247  0.0.0.0         UG    0      0        0 eth1

其中Flags为路由标志，标记当前网络节点的状态，Flags标志说明：

- U Up表示此路由当前为启动状态。
- H Host，表示此网关为一主机。
- G Gateway，表示此网关为一路由器。
- R Reinstate Route，使用动态路由重新初始化的路由。
- D Dynamically,此路由是动态性地写入。
- M Modified，此路由是由路由守护程序或导向器动态修改。
- ! 表示此路由当前为关闭状态。

添加网关/设置网关：

    route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0    #增加一条到达244.0.0.0的路由。

屏蔽一条路由：

    route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 reject     #增加一条屏蔽的路由，目的地址为224.x.x.x将被拒绝。

删除路由记录：

    route del -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0
    route del -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 reject

删除和添加设置默认网关：

    route del default gw 192.168.120.240
    route add default gw 192.168.120.240