# tftp

在本机和tftp服务器之间使用TFTP协议传输文件

## 补充说明

tftp命令 用在本机和tftp服务器之间使用TFTP协议传输文件。

TFTP是用来下载远程文件的最简单网络协议，它其于UDP协议而实现。嵌入式linux的tftp开发环境包括两个方面：一是linux服务器端的tftp-server支持，二是嵌入式目标系统的tftp-client支持。因为u-boot本身内置支持tftp-client，所以嵌入式目标系统端就不用配置了。下面就详细介绍一下linux服务器端tftp-server的配置。

### 语法

    tftp(选项)(参数)

### 选项

    -c：指定与tftp服务器连接成功后，立即要执行的指令；
    -m：指定文件传输模式。可以是ASCII或者Binary；
    -v：显示指令详细执行过程；
    -V：显示指令版本信息。

### 参数

主机：指定tftp要联机的tftp服务器的ip地址或主机名。

### 实例

1、安装tftp服务器

需要安装xinetd、tftp和tftp-server 3个软件

如果能上网，通过yum安装：

    yum install xinetd
    yum install tftp
    yum install tftp-server

如果不能上网，可以直接安装提供的rpm包：

    rpm -ivh xinetd-2.3.14-18.fc9.i386.rpm
    rpm -ivh tftp-0.48-3.fc9.i386.rpm
    rpm -ivh tftp-server-0.48-3.fc9.i386.rpm

2、配置tftp服务器

修改/etc/xinetd.d/tftp文件，将其中的disable=yes改为disable=no。主要是设置TFTP服务器的根目录，开启服务。修改后的文件如下：

    service tftp
    {
           socket_type           =dgram
           protocol              =udp
           wait                  =yes
           user                  =root
           server                =/usr/sbin/in.tftpd
           server_args           =-s  /home/mike/tftpboot -c
           disable               =no
           per_source            =11
           cps                   =100 2
           flags                 =IPv4
    }

说明：修改项`server_args= -s <path> -c`，其中处可以改为你的tftp-server的根目录，参数-s指定chroot，-c指定了可以创建文件。

3、启动tftp服务器并关闭防火墙

    /etc/init.d/iptables stop        # 关闭防火墙
    sudo /sbin/service xinetd start
    或
    service xinetd restart
    /etc/init.d/xinetd start

看到启动[OK]就可以了

4、查看tftp服务是否开启

    netstat -a | grep tftp

显示结果为`udp 0 0 *:tftp *:*`表明服务已经开启，就表明tftp配置成功了。

5、tftp使用

复制一个文件到tftp服务器目录，然后在主机启动tftp软件，进行简单测试。

    tftp 192.168.1.2
    tftp>get <download file>

    tftp>put <upload file>
    tftp>q

6、tftp命令用法如下

    tftp your-ip-address

进入TFTP操作：

- connect：连接到远程tftp服务器
- mode：文件传输模式
- put：上传文件
- get：下载文件
- quit：退出
- verbose：显示详细的处理信息
- tarce：显示包路径
- status：显示当前状态信息
- binary：二进制传输模式
- ascii：ascii 传送模式
- rexmt：设置包传输的超时时间
- timeout：设置重传的超时时间
- help：帮助信息
- ? ：帮助信息

7、如果老是出现“AVC Denial, click icon to view”的错误，并不能传输文件，需要作如下修改

修改`/etc/sysconfig/selinux`,将SELINUX设定为disable，使用命令`setenforce 0`让selinux配置文件生效。

8、Busybox中tftp命令的用法

命令格式为：

    tftp [option] ... host [port]

如果要下载或上传文件的话是一定要用这些option的。

    -g 表示下载文件 (get)
    -p 表示上传文件 (put)
    -l 表示本地文件名 (local file)
    -r 表示远程主机的文件名 (remote file)

例如，要从远程主机192.168.1.2上下载 embedexpert，则应输入以下命令

    tftp -g -r embedexpert 192.168.1.2